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Erläuterung: Text der Vorlage: schwarz, Firmeneinträge: blau

AwSV-Anlagendokumentation A2
Anlagentyp: 
Anlage zur Abfüllung/Abfüllfläche für flüssige wassergefährdende Stoffen in/aus Tankwagen (ohne Anlagen für Brennstoffe und Kraftstoffe)
Hinweis:
Das Formblatt gilt für Abfüllanlagen/Abfüllflächen für  Tankwagen (TKW, Straßenfahrzeuge), Tankcontainer und Eisenbahnkesselwagen (EKW); die Bezeichnung „Tankwagen“ im Folgenden ist ggf. zu ersetzen.
	☐	eigenständige Abfüllanlage
Flächen, auf denen Behälter – auch TKW und Eisenbahnkesselwagen (EKW) – aus AwSV-Anlagen befüllt werden, sind i.d.R. eigenständige Abfüllanlagen.
	☐	Teil einer anderen AwSV-Anlage
Flächen, von denen aus AwSV-Anlagen aus TKW/EKW befüllt werden, sind gemäß § 14 Abs. 5 AwSV Teil dieser Anlagen, sofern es keine eigenständigen Abfüllanlagen sind (eigenständig ist z.B. eine Fläche zur Befüllung mehrerer AwSV-Anlagen). Diese nicht-eigenständigen Abfüllflächen können entweder mit Hilfe dieser Vorlage oder mit Hilfe der Vorlage der „Haupt“anlage dokumentiert werden.
Wenn zur Abfüllanlage weitere Behälter z.B. Vorlagebehälter, die selbst keiner Lager- oder HBV-Anlage zugeordnet sind, gehören, sind hierfür die Beschreibungselemente der Formblätter für Lager/HBV-Anlagen zu verwenden.
1. Allgemeines
1.1. Betriebliche Anlagenbezeichnung

1.2. AwSV-Anlagenkataster-Nr. (optional)

1.3. Betriebseinheiten-Nr. (optional)

1.4. Lage im Werk

☐ Siehe Anlage: Lageplan
1.5. Baujahr (Errichtung und ggf. Sanierungen)

1.6. Genehmigungen inkl. Eignungsfeststellungen und Anordnungen
Anlage errichtet vor:	☐ 01.01.1988	☐ 01.07.1998	☐ 01.08.2017
Genehmigungshistorie:

☐ Siehe Anlagen:

Erläuterung: Als Anlage Genehmigungen, Anordnungen, Eignungsfeststellungen, Öffentlich-rechtliche Verträge; auch auszugsweise
1.7. Lage in Schutz- und Überschwemmungsgebieten
Anlage liegt in einem
☐ Wasserschutzgebiet	☐ Überschwemmungsgebiet
2. Aufbau und Abgrenzung
2.1. Allgemeine Beschreibung der Anlage und Anlagenteile
☐	Befüllung/Entleerung von Tankwagen (TKW)
☐	Befüllung/Entleerung von Tankcontainern
☐	Befüllung/Entleerung von Eisenbahnkesselwagen (EKW)
☐	Anlage/Abfüllfläche im Gebäude/regensicher überdacht
Beschreibung: 

Erläuterung: Allgemeine Beschreibung von Abfüllanlage mit Abfüllfläche, Rückhalteeinrichtung, Anfülleinrichtungen, Rohrleitungen etc.
2.2. Zeichnung/Plan/Foto (optional)
☐ Anlage
2.3. Funktion der Anlage (im Werkskontext)

2.4. Abgrenzung der Anlage, Schnittstellen zu anderen AwSV-Anlagen

[bookmark: _GoBack]Erläuterung: Die Abgrenzung der AwSV-Anlagen ist gemäß § 14 AwSV vorzunehmen; bei bestehenden Anlagen gelten die Abgrenzungen gemäß den Vollzugshinweisen zur VAwS bzw. diejenigen aus erteilten Genehmigungen.
3. Abgefüllte wassergefährdende Stoffe
	Abgefüllte wassergefährdende Stoffe
	WGK 1 ☐ 	WGK 2 ☐ 	WGK 3 ☐


Stoffliste:
	Stoff (Chemisch)
	CAS-Nr.
	ggf. Stoff (Handelsname)
	WGK

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(ggf. Zeilen hinzufügen)

Erläuterung: Stoffe und Gemische, ggf. Verweis auf separate Listen; Angabe der WGK; bei mehreren WGK Angabe ob Stoffanteil mit höherer WGK 3% überschreitet; 
4. Gefährdungsstufe
☐ Keine Gefährdungsstufe, gemäß § 39 Abs. 11, da nur „allgemein wassergefährdende Stoffe“ (Restliche Angaben entfallen)
☐ Ermittlung der Gefährdungsstufe:
	Sich aus den WGK ergebende maßgebliche WGK
	WGK 1 ☐ 	WGK 2 ☐ 	WGK 3 ☐

	Volumen beim größten Volumenstrom in zehn Minuten (m³/10 min)
	

	Volumen des mittleren Tagesdurchsatzes der Anlage (m³/d)
	

	Maßgebliches Volumen gemäß § 39 (m³)
	

	Gefährdungsstufe gemäß Tabelle in 
§ 39 Abs. 1
	A ☐ 	B ☐ 	C ☐ 	D ☐


Herleitung der maßgeblichen Größen:

Erläuterung zur maßgeblichen WGK:
- bei mehreren WGK in einer Anlage ergibt sich maßgebliche WGK aus § 39 Abs. 10. Bei > 3% gilt höchste WGK, bei < 3% nächstniedrigere WGK
Erläuterung zur Gefährdungsstufe nach § 39 AwSV für Abfüllen: Bestimmung nach Tabelle in § 39 Abs. 1. Bestimmung des maßgeblichen Volumens = Volumenstrom über 10 min oder mittlerer Tagesdurchsatz, wobei der größere Wert gilt.
5. Beanspruchungsstufe (mit Angabe der Zahl der Füllvorgänge im Jahr)

Erläuterung: Beanspruchungsstufen gemäß TRwS 786 beim Abfüllen sind: 
gering = 1 bis 4; mittel = 5 bis 200; hoch = >200 Befüllungen im Jahr
6. Anlagenteile der Abfüllanlage
6.1. Liste der Anlagenteile

Erläuterung: Hier eine Übersichtsliste der Anlagenteile eintragen (z.B. Abfüllfläche/Rückhalteeinrichtung, LKW-Waage, zugehörige Rohrleitungen, flexible Leitungen, Pumpen, Messwarte); Details werden in den folgenden Abschnitten abgefragt.
6.2. Abfülltechnik und Abfüllprozess 
6.2.1. Beschreibung 

Liste anliegender Dokumente:

Erläuterung: 
Beschreibung der Abfülltechnik, z.B. Obenbefüllung, Untenbefüllung, feste Leitungsanschlüsse, Art der Anschlüsse z.B. Trockenkupplungen, keine festen Leitungsanschlüsse, offenes Domloch, Füllkonus
Beschreibung des Abfüllprozesses, z.B. manueller Prozess, automatische Abfüllanlage, halbautomatische Abfüllanlage, volumengesteuert, gewichtsgesteuert, Einsatz von Füllstandsanzeigen/ÜFS, Fördervolumenstrom, Sicherheitsmaßnahmen etc.
Dokumente zur primären Sicherheit: Nachweis von Standsicherheit, Dichtheit und chemischer Widerstandfähigkeit
6.2.2. Abgleich mit den für die Anlage geltenden Rechtsanforderungen (VAwS, TRwS, WasBauPVO, Genehmigung) - bei bestehenden Anlagen

Erläuterung: Die rechtlichen Anforderungen an eine vor dem 1. August 2017 errichteten Anlage (bestehenden Anlage) ergeben sich aus den Bestimmungen der erteilten Genehmigungen und aus den Anforderungen der zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden Rechtsvorschriften und eingeführten technischen Regeln.
6.2.3. Abgleich mit Anforderungen der AwSV

Erläuterung: Gemäß § 23 AwSV nur feste Leitungsanschlüsse und Überfüllsicherung (ÜFS). Bei Tankwagen/Kesselwagen/Tankcontainern kann gemäß § 23Abs. 2  Überfüllsicherung durch eine volumen- oder gewichtsabhängige Steuerung ersetzt werden.
6.3. Beschreibung der Rohrleitungen einschl. Pumpen, Armaturen und Verbindungen
☐	Oberirdische Rohrleitungen		☐	Unterirdische Rohrleitungen
☐	Fest installierte Pumpen		☐	Nutzung mobiler Pumpen
Alle Pumpen und Leitungen befinden sich vollständig innerhalb der Rückhalteeinrichtung der Abfüllanlage	Ja ☐ / Nein ☐
Beschreibung:

☐ Anlage Rohrleitungsplan
Beschreibung der Rohrleitungen, Pumpen, Armaturen und Verbindungen: Konstruktion, , unterirdische/oberirdische Teile, einwandig/doppelwandig, Material, Beständigkeit, Dichtheit, Leckanzeige etc.; ggf. Anlage eines Rohrleitungsplans
6.4. Beschreibung der Einsehbarkeit der technischen Einrichtungen (Abstände zu Boden, Wänden)

6.5. Maßnahmen zur Zurückhaltung betriebsbedingt auftretender Tropfverluste (gemäß TRwS 779)

Erläuterung: Betriebsbedingt auftretende Tropfverluste bedürfen gesonderter Auffangeinrichtungen zusätzlich zur Rückhalteeinrichtung. Beschreibung möglicher Tropfverluste (an lösbaren Verbindungen u.ä.) und der technischen und organisatorischen Maßnahmen.
6.6. Beschreibung der Rückhalteeinrichtung (Ableitflächen, Auffangräume, Tiefpunkte)
Alle Teile der Abfüllanlage incl. Tankwagen, Pumpen und Leitungen befinden sich vollständig innerhalb der Rückhalteeinrichtung		Ja ☐ / Nein ☐
Beschreibung:

6.7. Rückhaltevolumen der Rückhalteeinrichtung (ggf. differenziert für separate Rückhalteeinrichtungen)
Ausnahmeregelung nach § 18 Abs. 3 trifft zu:
☐	WGK 1 bis 1000 l (es handelt sich hier um das maßgebliche Volumen nach § 39 und nicht um das Behältervolumen des TKW) und Anforderungen an Aufstellfläche erfüllt – kein Rückhaltevolumen erforderlich; sonst weiter mit 6.7.1
6.7.1. Bereitgestelltes Volumen (für wassergefährdende Stoffe und ggf. Regenwasser, Herleitung des Volumens)

6.7.2. Abgleich mit den für die Anlage geltenden Rechtsanforderungen (VAwS, TRwS, Genehmigung) - bei bestehenden Anlagen

6.7.3. Abgleich mit Anforderungen der AwSV (Berechnung von R1 nach 
TRwS 785 unter Berücksichtigung der Abfülltechnik)

Erläuterung: Notwendiges Volumen beim Abfüllen und für Rohrleitungen ist R1. Berechnung der Regenspende nach TRwS 779
6.8. Einstufung der zur Anlage gehörenden oberirdischen Rohrleitungen inkl. Pumpen, Armaturen u.ä. nach TRwS 780 
(Notwendigkeit einer Rückhalteeinrichtung gemäß § 21 AwSV)
☐	Keine Rückhaltung erforderlich, da Rohrleitung doppelwandig mit Überwachungsraum (§ 2 Abs. 17)
☐	Keine Rückhaltung erforderlich, da nur WKG 1 und Gebiet hydrogeologisch unempfindlich
☐	Nachweis für gleichwertiges Sicherheitsniveau durch Gefährdungsabschätzung geführt, für folgende Teile der Rohrleitungen keine Rückhalteeinrichtung vorhanden:                                                                         
☐	Rückhalteeinrichtungen für folgende Teile 
vorhanden:                                                                                                            
☐	(Teilweise) ohne Rückhalteeinrichtung, Gefährdungsabschätzung nach TRwS 780 für folgende Rohrleitungsteile steht aus:                                                        
Liste anliegender Dokumente:

☐	Gefährdungsabschätzung nach TRwS 780
Erläuterung: Oberirdische Rohrleitungen zur Förderung von WGK 2 und WGK 3 (sowie WGK 1 in hydrogeologisch empfindlichen Gebieten) bedürfen einer Rückhaltung, es sei denn aufgrund einer Gefährdungsabschätzung ist ein gleichwertiges Sicherheitsniveau festgestellt. Ob ein Gebiet als hydrogeologisch empfindlich gilt, hängt vom Durchlässigkeits-beiwert des Bodens (z.B. > 10-6 m/s), der Mächtigkeit der Bodenschicht  (z.B. < 4 m) und dem Grundwasserabstand (z.B. < 5 m) ab und ist im Einzelfall mit der zuständigen Behörde zu klären.
6.9. Rückhaltung bei Brandereignissen (AwSV § 20)

Erläuterung: Für Lageranlagen ergibt sich das notwendige Volumen aus der Löschwasserrückhalte-Richtlinie; für bestehende Anlagen kann baurechtlich Bestandsschutz bestehen. Die Pflicht nach § 20 AwSV gilt unabhängig vom Baurecht und auch für andere als Lageranlagen.
6.10. Dichtfläche der Rückhalteeinrichtung
6.10.1. Beschreibung der Dichtfläche (Bauausführung, ggf. differenziert für Ableitflächen, Auffangräume und Tiefpunkte)
Anlage errichtet vor:	☐ 01.01.1988	☐ 01.10.1998
	☐ 01.11.2005	☐ 01.08.2017
Beschreibung:

	Technische Regel
	Nr.

	Bauausführung nach TRwS 132/1997 Kap. 8-10 (Neuanlagen)
	

	Bauausführung nach TRwS 132/1997 Kap. 11 (Besteh. Anlagen)
	

	Bauausführung nach TRwS 786/2005 Kap. 7-8 (Neuanlagen)
	

	Bauausführung nach TRwS 786/2005 Kap. 9 (Besteh. Anlagen)
	

	Bauausführung nach TRwS 786/neu Kap. 
	


Erläuterung: Für Neuanlagen die Nr. der Bauausführung und für bestehende Anlagen die  Nr. des Kapitels 11 der TRwS 132/1997 bzw. des  Kapitels 9 der TRwS 786/2005 eintragen. Bei sanierten Anlagen die geeignete Nr. auswählen.
TRwS 786/neu ist noch nicht in Kraft.
6.10.2. Beschreibung von Durchdringungen der Dichtfläche und deren Ausführung (Rohrleitungen, Stützen, Fundamente, Verschraubungen)

Liste anliegender Dokumente zu 6.10:

Erforderliche Dokumente: siehe Anhang
Hinweis: Gemäß WasBauPVO nur Rückhalteeinrichtungen mit Verwendbarkeits-nachweis zulässig.
6.10.3. Abgleich mit den für die Anlage geltenden Rechtsanforderungen (VAwS, TRwS, WasBauPVO, Genehmigung) - bei bestehenden Anlagen

6.10.4. Abgleich mit Anforderungen der AwSV

Erläuterung: Die Anforderungen der AwSV an Dichtflächen ergeben sich insbesondere aus der TRwS 786. Anforderungen an Durchdringungen ergeben sich aus der DAfStb-Richtlinie.
6.11. Beschreibung der Entwässerung der Abfüllfläche, sofern Regenwasser anfällt (Pumpensumpf, Sielverschluss, Organisation, Kontrolle vor Abpumpen, Ableitung in Schmutzwassersiel/Regenwassersiel/betriebliche Abwasserbehandlungsanlage ….)
6.11.1. Beschreibung

6.11.2. Abgleich mit den für die Anlage geltenden Rechtsanforderungen (VAwS, TRwS, Genehmigung) - bei bestehenden Anlagen

6.11.3. Abgleich mit Anforderungen der AwSV

Erläuterung: Anforderung an Entwässerung gemäß § 19 AwSV; Abläufe können entgegen § 18 Abs. 2 unter Bedingungen zulässig sein
6.12. Im Einzelfall: Nutzung von Abwasseranlagen als Rückhalteeinrichtungen
Nein ☐ / Ja ☐ , wenn Ja, Beschreibung:

Anlage: ☐ Ausschnitt aus Entwässerungsplan mit Kennzeichnung der Teile der Abwasseranlage, die als Rückhalteeinrichtung genutzt werden. 
Erläuterung: Rückhalteeinrichtungen dürfen gemäß § 18 Abs. 2 AwSV keine Abläufe haben. Gemäß § 22 AwSV ist Nutzung von Abwasseranlagen ausnahmsweise möglich wenn R nicht anders realisierbar. Technische Anforderungen gemäß TRwS 787. Auslaufende Stoffe müssen i.A. detektiert werden. Abwasseranlagen müssen i.A. flüssigkeitsundurchlässig gemäß TRwS 779/786 sein. Bei hoher Beanspruchung sind (unterirdische) Rohrleitungen der Rückhalteeinrichtung nach TRwS 780 zu konstruieren.
6.13. Sicherheitseinrichtungen (Beschreibung, Zulassungen; z.B. Überfüllsicherungen an Tankwagen bzw. zu befüllenden Behältern (Typ, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, ggf. SIL-Klasse))

	Hersteller
	Typennummer
	Zulassungsnummer

	
	
	

	
	
	


☐	Anlage: Zulassungen

Hinweis: Hinweis: Gemäß WasBauPVO nur Sicherheitseinrichtungen mit Verwendbarkeitsnachweis zulässig.
6.14. Sonstige Anlagenteile (z.B. Schläuche)
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